***Zestawienie wyposażenia technologicznego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. + c.w.u. –***

***Budynek mieszkalny, wielorodzinny AKROPOL B ul. Artyleryjska w Kołobrzegu, dz. nr 11/47 obr. 18***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | URZĄDZENIE | Ilość | UWAGI |
| **STRONA SIECIOWA** | | | |
| 1. | Wymiennik płytowy instalacji c.o. typ CB30-50M,  moc–170,0kW ps=3,01kPa, pi=8,48kPa + kpl. króćców  przyłączeniowych + izolacja termiczna | 1 | f-my Alfa Laval |
| 2. | Wymiennik płytowy instalacji c.w.u. typ CB60-30L,  moc–126,0kW ps=7,54kPa, pi=2,97kPa + kpl. króćców  przyłączeniowych + izolacja termiczna | 1 | f-my Alfa Laval |
| 3. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN65,PN16 +izolacja | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 4. | Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 11/4” | 1 | f-my Oventrop |
| 5. | Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 11/4” | 1 | f-my Oventrop |
| 6. | Wstawka ze śrubunkami do przyszłego montażu zaworu regulacji ciśnienia typu AVP G 11/4”, Kvs=10,0m3/h | 1 | Wykonanie warsztatowe |
| 7. | Wstawka ze śrubunkami do przyszłego montażu zaworu regulacji ciśnienia typu AVP G 11/4”, Kvs=10,0m3/h | 1 | Wykonanie warsztatowe |
| 8. | Filtr mechaniczny FS-1 DN40, PN16 | 1 | f-my „POLNA” |
| 9. | Filtr mechaniczny FS-1 DN40, PN16 | 1 | f-my „POLNA” |
| 10. | Regulator pogodowy typu ECL310 230V/50Hz  + podstawa elektryczna+klucz aplikacyjny typ A368 | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 11. | Manometr tarczowy zakres 01,6MPa, kl. dokł. 0,6 | 1 | f-my „KFM” |
| 12. | Manometr tarczowy zakres 01,6MPa, kl. dokł. 1,6 | 3 | f-my „KFM” |
| 13. | Termometr techniczny 0150oC | 4 | f-my „KWT” |
| 14. | Zawór regulacyjny typu VM2 DN25 (G 1”) PN25 Kvs=8,0m3/h (c.o.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1” | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 15. | Zawór regulacyjny typu VM2 DN25 (G 1”) PN25 Kvs=8,0m3/h (c.w.u.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1” | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 16. | Siłownik typu AMV20, 230V/50Hz | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 17. | Siłownik typu AMV33, 230V/50Hz ze sprężyną powrotną | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 18. | Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 19. | Czujnik temperatury wody ESMU-100 | 3 | f-my "DANFOSS" |
| 20. | Licznik ciepła typu MULTICAL® + ultradźwiękowy  przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54 DN25, Qnom.=6,0m3/h  + para czujników Pt500 z tulejami | 1 | f-my  „KAMSTRUP POWER” |
| 21. | Zawór kulowy kołnierzowy DN65 PN25 | 2 | f-my „EFAR” |
| 22. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN20, PN25 | 2 | f-my „EFAR” |
| 23. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN40, PN16 | 1 | f-my „EFAR” |
| 24. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN40, PN16 | 1 | f-my „EFAR” |
| 25. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN15, PN16 | 2 | f-my „EFAR” |
| **STRONA INSTALACYJNA** | | | |
| 26. | Pompa obiegowa c.o. - typ MAGNA3 40-100 F | 1 | f-my „GRUNDFOS” |
| 27. | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ ALPHA2 25-80N 180 | 1 | f-my „GRUNDFOS” |
| 28. | Stabilizator c.w.u. o poj. 500dm3 stal./ocynk. + izolacja termiczna | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 29. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN65,PN6 +izolacja | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 30. | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 140, PN6 | 1 | f-my "Reflex" |
| 31. | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Refix DD25, PN10 z armaturą przepływową Flowjet | 1 | f-my "Reflex" |
| 32. | Manometr techniczny zakres 00,6MPa | 7 | f-my „KFM” |
| 33. | Termometr techniczny 0100oC | 6 | f-my „KWT” |
| 34. | Termo-manometr 0100oC, 00,6MPa | 2 | f-my „KFM” |
| 35. | Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 1915  wlk. 11/4”, potw.=0,4 MPa | 1 | f-my „SYR” |
| 36. | Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 2115  wlk. 1”, potw.=0,6 MPa | 1 | f-my „SYR” |
| 37. | Magnetyzer MI-1 DN50 | 1 | f-my „INFRACORR” |
| 38. | Wodomierz JS-6,0; DN32, Qn = 6,0 m3/h do wody zimnej Tmax=50oC | 1 | f-my „APATOR” |
| 40. | Reduktor ciśnienia typu 6243.1 DN15 G1/2” zakres 1,5-5bar | 1 | f-my „Syr” |
| 41. | Złącze samoodcinające SU G1” x 1” | 1 | f-my „REFLEX” |
| 42. | Zawór kulowy mufowy d=15mm | 6 | f-my „EFAR” |
| 43. | Zawór kulowy mufowy d=25mm | 3 | f-my „EFAR” |
| 44. | Zawór kulowy mufowy d=50mm | 3 | f-my „EFAR” |
| 45. | Zawór kulowy mufowy d=65mm | 2 | f-my „EFAR” |
| 46. | Zawór zwrotny mufowy d=15mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 47. | Zawór zwrotny mufowy d=25mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 48. | Zawór zwrotny mufowy d=50mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 49. | Zawór zwrotny mufowy d=65mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 50. | Wodomierz JS-1,5; DN15, Qn = 1,5 m3/h do wody gorącej Tmax=90oC | 1 | f-my „APATOR” |